**Правила безопасности при эксплуатации печного отопления.**

**Уважаемые жители!** С наступлением холодного времени года возрастает количество пожаров, причиной которых являются использование неисправных отопительных печей и дымоходов, а также нарушение правил пожарной безопасности при их эксплуатации.

Напоминаем, для сохранения вашего жилища от огня **необходимо соблюдать следующие требования пожарной безопасности:**

-Заранее подготовьтесь к сезону: проведите ремонт печей, если это необходимо; побелите дымовые трубы и печь; очистите от сажи дымоходы.

-Перед топкой должен быть металлический лист размером 50х70 см.

-Мебель должна находиться не менее, чем в полутора метрах от печи.

-Не следует сушить вещи на печи, располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

-Не оставляйте без присмотра топящуюся печь, особенно с открытыми дверцами, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям.


-Не используйте для растопки печи горючие жидкости.

-Крайне рискованно топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

-Прекращайте топку печи не менее, чем за 2 часа до сна.

- Золу, шлак заливайте водой и убирайте в специально отведённое место.

**Требования правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах**



**Если произошло возгорание, звоните по телефону 101, 112**

ПЧ-311 п.Кетский тел. 8 (39166)21-2-01

Инструктор ПП Козлова В.Н.